Приложение 1

к документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе)

**Техническое задание**

**ИКЗ - 202263480505526340100100350010000244**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики (потребительские свойства), размеры и комплектность товара** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Шкаф низкий с дверьми(3 секции) | Шкаф низкий, размер: ширина 1200 мм, глубина 450 мм, высота 690 мм, с 3-я (тремя) отсеками, центральный отсек с 2-я (двумя) полками, боковые отсеки по 1й (одной) полке в отсеке. Изготовлена из ДСП толщиной 18 мм всех полок и стенок, в том числе задней; покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, задняя стенка ДСП. Каркасы собраны на эксцентриковой стяжке.Двери для шкафа низкого изготовлены из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, снабжены ручками и замками. Каждая дверь крепится на 2х мебельных петлях. Размер дверей 661х397х18 мм, облицовка – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеют антибликовое меламиновое покрытие. | шт. | 8 |
| 2 | Верхняя декоративная панель для шкафа низкого | Верхняя декоративная панель для шкафа низкого, размер: ширина не менее 1200 мм и не более 1210 мм, глубина 450 мм, толщина 25 мм, изготовлена из ДСП толщиной не менее 25 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, облицовка ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2 мм, должна крепиться к шкафу низкому, имеет антибликовое меламиновое покрытие. | шт. | 8 |
| 3 | Тумба мобильная | Тумба мобильная, размер: ширина не менее 430 мм и не более 435 мм, глубина не менее 450 мм и не более 455 мм, высота не менее 610 мм и не более 615 мм, с 3-я ящиками, ящики на роликовых направляющих. Тумба изготовлена из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, облицовка панелей – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеет антибликовое меламиновое покрытие, задняя стенка ДСП. Каркасы собраны на эксцентриковой стяжке, устанавливаются на колесную опору (4 (четыре) колеса). Снабжена центральным замком на все ящики, каждый ящик с ручкой. | шт. | 15 |
| 4 | Тумба мобильная | Тумба мобильная, размер: ширина не менее 430 мм и не более 435 мм, глубина не менее 450 мм и не более 455 мм, высота не менее 610 мм и не более 615 мм, с 3-я ящиками, ящики на роликовых направляющих. Тумба изготовлена из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – nut-орех, облицовка панелей – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеет антибликовое меламиновое покрытие, задняя стенка ДСП. Каркасы собраны на эксцентриковой стяжке, устанавливаются на колесную опору (4 (четыре) колеса). Снабжена центральным замком на все ящики, каждый ящик с ручкой. | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф-гардероб двухдверный | Шкаф-гардероб двухдверный, размер: ширина 800 мм, глубина 450 мм, высота 2020 мм. Изготовлен из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, 2 (две) двери с ручками, снабжён полкой для головных уборов и нижней полкой (нижняя полка отделяет место хранения обуви от верхней одежды), облицовка панелей – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеет антибликовое меламиновое покрытие, задняя стенка ДСП. Каркасы собраны на эксцентриковой стяжке. Комплектуется 2-мя (двумя) телескопическими вешалками, регулируемые по высоте ножки. | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф открытый | Шкаф открытый, размер: ширина 800 мм, глубина 430 мм, высота 2020 мм. Изготовлен из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, 2 (две) двери с ручками и замком на 2 (две) двери (размер дверей 661х397х18 мм), количество полок 4 (четыре), 3 (три) секции в открытой части шкафа и 2 (две) секции в закрытой, облицовка панелей – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеет антибликовое меламиновое покрытие, задняя стенка ДСП. Каркасы собраны на эксцентриковой стяжке, регулируемые по высоте ножки. | шт. | 3 |
| 7 | Стол письменный | Стол письменный, размер: ширина 1500 мм, глубина 630 мм, высота 750 мм. Изготовлен из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, облицовка панелей – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеет антибликовое меламиновое покрытие, задняя стенка и ножки 18 мм, столешница – 25 мм, ножки стола регулируются по высоте. Каркасы собраны на эксцентриковой стяжке. | шт. | 1 |
| 8 | Стол письменный | Стол письменный, размер: ширина 800 мм, глубина 630 мм, высота 750 мм, изготовлен из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, облицовка панелей – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеет антибликовое меламиновое покрытие, задняя стенка и ножки 18 мм, столешница – 25 мм, ножки стола регулируются по высоте. Каркасы собраны на эксцентриковой стяжке. | шт. | 1 |
| 9 | Соединитель столов полукруглый | Соединитель столов полукруглый, соединяет столы под углом в 90 градусов, шириной 630 мм, скрепляет столы между собой с помощью 2-х (двух) металлических пластин. Изготовлен из ДСП 18 мм, покрытие – ламинат, цвет – grey-серый, облицовка – ударопрочной ПВХ кромкой, толщиной 2мм, имеет антибликовое меламиновое покрытие. | шт. | 1 |
| 10 | Стеллаж металлический | Стеллаж металлический, размер: высота 2000 мм, ширина 1000 мм, глубина 600 мм.Стойки высотой 2000 мм с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30 мм, комплектуются ножками с регулировкой высоты.Комплекты стеллажей собираются при помощи болтов. Крепеж стойки – уголки, не менее 4х (четырёх) штук на каждую полку.Полка металлическая, размером: ширина 1000 мм, глубина 600 мм, имеет равномерно распределенную нагрузку 100 кг, высота бокового ребра полки – 33 мм. Шаг регулирования высоты полок – 25 мм.Количество полок – 5 (пять) штук.Тип покрытия — порошковое. Цвет стеллажей белый или серый. | шт. | 20 |
| 11 | Шкаф металлический двухдверный | Шкаф металлический двухдверный.Внешние размеры: высота 1800 мм, ширина 920 мм, глубина 340 мм. Внутренние размеры: высота не менее 1770 мм, ширина не менее 457 мм, 2 (две) секции, глубина не менее 297 мм.Стальной корпус с гигиеничным полимерным покрытием.Цвет корпуса – графит/серый, цвет дверей – светло-серый/серый.Тип покрытия – порошковое. Количество полок – 8 (восемь). Каждая металлическая дверь снабжена замком. Толщина боковых стенок, лицевой и задней панели не менее 1 мм. | шт. | 1 |
| 12 | Сейф офисный | Сейф офисный.Размеры внешние: высота 630 мм, ширина 440 мм, глубина 355 мм.Размеры внутренние: высота не менее 500 мм, ширина не менее 430 мм, глубина не менее 300 мм.Класс взломостойкости: не ниже класса S1Наличие кассового отделения (трейзера), размер трейзера: высота не менее 100 мм, ширина не менее 430 мм, глубина не менее 290 мм; наличие замка на трейзере.Количество полок: 1.Тип замка: ключевой.Цвет: коричневый или серый с эффектом молотковой эмали.Тип покрытия — порошковое. | шт. | 2 |
| 13 | Кресло офисное | Кресло офисное. Цвет обивки – чёрный.Материал обивки – ткань.Конструкция:Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении.Ширина сидения не менее 520 мм и не более 600 мм, глубина не менее 450 мм и не более 505 мм. Ширина спинки не менее 520 мм и не более 600 мм, высота спинки не менее 580 мм и не более 650 мм.Наличие регулировки кресла по высоте (газлифт). Нижнее положение сидения по высоте не менее 500 мм, верхнее положение сидения по высоте не менее 600 мм.Крестовина пластиковая, ширина крестовины не менее 700 мм и не более 750 мм, крестовина имеет форму пятилучие, снабжено роликами (колёсами), подлокотники пластиковые.Выдерживает нагрузку не менее 180 кг. | шт. | 30 |
| 14 | Кресло офисное | Кресло офисное.Цвет обивки – черныйМатериал обивки: натуральная кожа (лицевые части), искусственная кожа (торцевые и задние части).Конструкция:Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях.Ширина сидения не менее 600 мм и не более 650 мм, глубина не менее 505 мм и не более 545 мм. Ширина спинки не менее 600 мм и не более 650 мм, высота не менее 740 мм и не более 780 мм.Наличие регулировки кресла по высоте (газлифт). Газпатрон должен быть 4-го (четвёртого) класса. Нижнее положение сидения по высоте не менее 520-540 мм, верхнее положение сидения по высоте не менее 580-600 мм.Крестовина металлическая, хромированная, ширина крестовины не менее 700 мм и не более 750 мм, имеет форму пятилучие, снабжено роликами (колёсами) для ламината/паркета, подлокотники хромированные с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части).Выдерживает нагрузку не менее 200 кг. | шт. | 10 |

**\*Цена за единицу товара не должна превышать цену, установленную нормативными затратами для обеспечения функций Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, размещёнными на сайте** [**www.zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru)

**Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:**

1) качество должно соответствовать действующим стандартам и нормам, установленным для данного вида продукции;

2) товар поставляется в фирменной упаковке, с маркировкой на русском языке, соответствующей стандартам, техническим (качественным) условиям. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, а также простоту учета, упаковка не должна иметь никаких повреждений;

3) поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также соответствует иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к товару, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик обязуется доставить товар Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта по адресу: 355025, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Булкина, 6, 5 этаж. Поставщик осуществляет сборку мебели в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня доставки товара Заказчику.

Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара составляет не менее 12 месяцев или больше.

**Товар доставляется поставщиком своими силами, без взимания дополнительной платы за доставку товара Заказчику, сборка мебели осуществляется поставщиком так же своими силами, без взимания дополнительной платы.**